长春市儿童医院
超融合集群与配套设备采购询价书
                     公司：
因我院工作需求，现对超融合集群与配套设备进行采购。在此向你公司就如下内容进行询价。
	序号
	名称
	要求
	数量（台）
	含税总金额（元）
	备注

	1
	超融合一体机
	1. 超融合一体机（单台配置）：
2. 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗CPU主频：2.40Hz，
3. 可用内存：512GB，
4. 系统盘：2*240GB SATA SSD，
5. 缓存盘：2*1.92TB SATA SSD，
6. 数据盘：6*8TB，
7. 电源：白金，冗余电源，
8. 接口：4千兆电口+2万兆光口，
9. 含6个万兆多模光模块，2个3米多模光纤线
10. 配置2套计算、存储等软件授权，具备内存ECC自动纠错、DRS调度建议、vCPU预留、主动HA、网卡及硬盘亚健康检测等功能，3年维保。
11. 在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理作有效的决策依据。
12. 硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作。
13. 支持主备切换，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。
14. 支持与现有超融合组成一个集群，提升冗余能力、降低现有超融合运行压力。
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	2
	超融合交换机
	1.单台硬件配置要求接口数≥12个万兆SFP+光口，≥12个10/100/1000Base-T自适应电口；交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥480Mpps。
含：
管理平台软件(*1套);
光纤线-多模-LC-LC-3M(*3个);
万兆多模-850-300m-双纤(*6个);
SFP-10G-AOC-3M线缆(*1个);
2.支持STP、RSTP、MSTP协议；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持4K个VLAN；支持DHCP Server。
3.支持MAC地址≥32K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制。
4.为了提升网络可靠性，交换机需支持在网络控制平台管理下的M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。
5.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防DDOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。
6.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机。
7.支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计。
8.支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。
9.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等。
10.为方便故障设备快速更换，交换机支持通过控制器平台“替换”按钮即可完成故障设备替换。
11.为方便快速上线，交换机支持零配置上线，支持二层广播自动发现、配置静态IP地址三层发现等自发现功能。
12.为了保障网络安全性，需支持交换机在网络控制平台管理下创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。
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	合计
	（大写金额）
	（小写金额）


                                  询价单位：长春市儿童医院信息统计办公室   
[bookmark: _GoBack]                    询价日期：2026年10月19日
                      公司接受询价日期：      年   月   日（此处需盖公司章）
备注：需在报价总合计处盖公司章，将原件寄回我院。
